****

**重庆两江新区人民医院**

**医养中心改建无线网络项目**

**竞争性磋商**

采 购 人 ：重庆两江新区人民医院

2024 年 10月

目 录

[第一章 竞争性磋商公告 3](#_Toc522)

[第二章 参选人须知 5](#_Toc26827)

[第三章 项目商务要求 7](#_Toc30955)

[一、服务期限： 7](#_Toc24976)

[二、最高限价： 8](#_Toc27139)

[第四章 项目技术服务要求 8](#_Toc8499)

[一、服务需求 8](#_Toc759)

[二、性能技术参数需求 8](#_Toc1319)

[三、项目验收： 9](#_Toc16691)

[四、保密规定 9](#_Toc32409)

[第五章 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止 10](#_Toc1912)

[一、评选程序及方法 10](#_Toc10387)

[二、评选标准 12](#_Toc21836)

[三、无效响应 13](#_Toc5490)

[四、采购终止 13](#_Toc24258)

[第六章 参选文件格式 14](#_Toc3963)

[一、 参选函 15](#_Toc6529)

[二、 参选报价表 16](#_Toc8273)

[1、参选报价表 16](#_Toc28908)

[2、 明细报价表 17](#_Toc5350)

[三、 资格审查文件 18](#_Toc22729)

[四、法定代表人/负责人身份证明 19](#_Toc27166)

[五、法定代表人/负责人授权书 20](#_Toc6611)

[六、技术应答 22](#_Toc12168)

[七、商务条款应答 25](#_Toc20503)

[九、信誉声明函 27](#_Toc6356)

# 

# 竞争性磋商公告

现重庆两江新区人民医院医养中心改建无线网络项目进行竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商前来参与！

1. **采购内容**

（1）采购内容：具体采购服务内容请见第四章项目技术服务要求。

（2）本项目最高限价：含税价18万元，服务时间3年。

（3）本项目不划分标段。

1. **资格条件**

（1） 具有独立承担民事责任的能力

如为总公司授权的分公司参与磋商，需提供总公司对分公司的授权函，授权分公司参与磋商的，本磋商文件要求“法人”、“参选人”或“法定代表人”证照、签署或盖章的地方，可以为被授权分公司的相关证照或者单位负责人的相关委托或签署或盖章，且同一总公司只能授权一家分公司参与磋商，若授权多家分公司参与磋商的，被授权的所有分公司均为无效响应。

（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3） 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守国家法律、法规和规章，具有良好信誉、信守商业道德，经营业绩和履约情况良好；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

1. **文件的获取**

凡有意参加的供应商，请于公告发布之日起自行联系采购方相关人员获取项目资料，磋商供应商需对采购方单位情况进行现场勘察，并由采购方提供《现场勘察证明》。未勘查现场取得《现场勘察证明》的供应商不能参加磋商。现场勘查10月23日17:00点截止。（注：勘查提前联系采购人，勘查地点：重庆两江新区人民医院康养中心 地址：重庆市两江新区礼嘉街道云雪路9号）

本项目不组织统一现场踏勘，请各供应商自行提前预约前往现场踏勘并充分了解项目情况及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或交货期延长申请将不获批准。现场踏勘所发生的费用由供应商承担。

1. **参选文件的递交**

响应文件递交的时间为2024年10月24日09:00-09:30，

响应文件开启地点为：重庆两江新区人民医院1号楼15楼图书室。逾期送达的参选文件将被拒绝。

竞争性磋商时间为：2024年10月24日10:00

**出现以下情形时，不予接收参选文件：**

（1）逾期送达或者未送达指定地点的。

（2）未按照文件要求密封的。

（3）未按要求进行现场踏勘的。

1. **联系方式**

联系人名称：重庆两江新区人民医院

地址： 重庆两江新区人和街道人兴路199号

联系人：唐老师

联系电话：13883819982

现场踏勘联系人：向老师

现场踏勘联系：17347770711

# 第二章 参选人须知

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **编列内容** |
| 1.1 | 参选人 | 采购人：重庆两江新区人民医院  地址：重庆两江新区人和街道人兴路199号  联系人： 曹老师  联系电话：13983677056 |
| 1.2 | 代理机构 | 无 |
| 2 | 项目名称 | 重庆两江新区人民医院医养中心改建无线网络项目 |
| 3 | 组织形式 | 采购人自行组织 |
| 4 | 方式 | 公开 |
| 5 | 资格审查 | 资格预审 |
| 6 | 文件的组成 | 第一章 竞争性磋商公告  第二章 参选人须知  第三章 项目商务要求  第四章 项目技术服务要求  第五章 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止  第六章 参选文件格式 |
| 7 | 参选文件的编写 | 1、参选文件份数：  参选文件份数：**正本**一份、**电子档**一份  参选文件正本和电子档如有不一致之处，以正本为准。  2、参选文件正本和电子档均应使用不能擦去的墨水打印或书写，参选文件电子档可为正本的扫描件  3、参选文件应尽量避免涂改或删除。如出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由参选人法定代表人或其委托代理人签字确认。  4、参选文件的签署：   1. 参选文件中凡出现参选人单位落款的地方应盖单位公章。 2. 参选文件中凡出现法定代表人或其委托代理人签字的地方应按要求签字及盖章。 3. 参选文件应逐页加盖单位公章。 |
| 9 | 联合体 | 不允许 |
| 10 | 参选有效期 | 参选有效期：90天。  参选有效期不满足要求的参选将被视为非实质性响应参选。 |
| 11 | 备选参选方案 | 不允许 |
| 12 | 参选文件份数 | 参选文件份数：正本壹份、电子档壹份 |
| 13 | 参选截止时间 | 参选截止时间：2024年10月24日10时00分 |
| 14 | 递交参选文件 | 递交参选文件地点：重庆两江新区人民医院15楼图书室 |
| 15 | 评选方法 | 综合评分法 |
| **其他否决参选情形** | | * 资格证明文件不全的； * 响应文件没有参选人委托代理人签字和加盖单位章； * 响应文件载明的采购项目完成期限超过文件规定的期限； * 明显不符合技术规格、技术标准的要求； * 响应文件附有人不能接受的条件； * 不符合文件中规定的其他实质性要求； * 磋商供应商未通过资格评审； * 文件的基本功能中的必要为不可偏离条款，应答为“负偏离”的； * 磋商供应商在参选活动中违反诚实信用原则（包括但不限于弄虚作假、串标等），损害人或者其他参选人合法权益的； * 磋商供应商未经书面允许将文件透露给第三方的； * 评审过程中以各种形式或手段干扰专家评审的； * 经评审委员会评定磋商供应商报价低于成本价，且磋商供应商对其报价不能进行合理说明或不能提供相关的证明材料的； * 磋商供应商报价超过控制价的； * 磋商供应商未对第三章和第四章进行实质性响应；   法律、法规或相关规章规定的其他否决参选的各类情形。 |
| **其他要求** | | |
| 网络与信息安全 | | 1、磋商供应商所提供的关于网络及信息安全的产品或服务，必须符合国家网络与信息安全的相关要求；  2、参选人员应按照国家相关法律法规要求，采取相应的技术手段和管理措施对入网用户进行规范管理，满足相关主管部门的监管要求。 |
| ※保密要求 | | 参选人无论是否参加都必须对本项目的所有文件严格保密，未经书面允许不得以任何原因、任何方式向第三方透露。 |
| ※**参选文件真实性要求** | | **1.**磋商供应商**递交的参选文件须真实，如评审委员会发现参选文件弄虚作假，将对参选作否决处理。**  **2.**磋商供应商**提供的响应文件所有内容均须原件备查，如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。** |
| 签订合同 | | 采购人有权自行或委托代理人与中选人签订采购合同。  中选人在接中选通知书后，须严格按本次报价与采购人签订商务合同并执行。响应文件作为商务合同不可分割的一部分，如商务合同无详细描述的，以响应文件为准。 |

# 

# 第三章 项目商务要求

## 一、服务期限：

**（一）实施时间及地点**

1.实施地点：重庆两江新区人民医院医养中心（重庆市两江新区礼嘉街道云雪路9号） 。

2.实施期：合同签订之日起 30天内完成建设。

**（二）质量及服务要求**

供应商在服务期内应当为采购方提供以下售后服务：

1.成交供应商在签订合同前需指定一名客服人员进行售后支持。

2电话咨询

成交供应商应当为用户提供24小时指定客服人员援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

3、现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在1小时内采取相应响应措施；无法在1小时内解决的，应在2小时内派出专业人员进行现场技术支持。

**（三）专利权和保密要求**

投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

1. **付款及结算方式**

项目验收合格后，将预付合同成交金额的50%作为首款。剩余50%的款项将按照服务期限进行分摊支付，具体为：将剩余的50%合同金额除以服务总年数，得出每年应支付的金额，在项目验收后的每一年度内完成支付，支付百分比取整数（去尾法），剩余部分服务期到期后全额支付。

**（五）其他**

1.投标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及磋商文件其他条款的要求。

2. 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 二、最高限价：

本项目具体结算金额以实际支出为准，但累计结算总金额不得超过18万。

# 第四章 项目技术服务要求

## 一、服务需求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务时间** | **最高限价** |
| 重庆两江新区人民医院医养中心改建无线网络项目 | 3年（项目建设完成验收起） | 18万 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务需求** | **服务明细** | **说明** |
| 1 | WIFI信号覆盖 | 1.医疗楼三层走廊、病房等均无死角；  2.养老楼八层（含负一楼）走廊、养老房间、功能房（图书室、餐厅）等均无死角；  3.户外活动区两个，要求满足至少能连接30个设备在任意娱乐区均能同时接入并流畅使用； | 1.投标人提供承诺函（格式自拟）； |
| 2 | WIFI环境及数量 | 1.实现无缝切换，设备始终能接入信号最好的接入点，切换过程不影响设备使用；  2.无线控制器≥1台，最大支持管理AP数≥256个；  3.新建AP数量≥92个；  4.室外高功率AP≥2个；  5.POE交换机≥8台；  6.汇聚交换机≥1；  7.为便于后续运维，本次建设使用设备必须来自同一品牌厂家； | 1.数量为招标方勘测最少需要数量，具体数量供应商自行勘查落实，达本次服务要求；  2.设备技术参数见二性能技术参数需求； |
| 3 | 认证方式 | 1.需提供短信认证服务； | 1.短信认证服务包括服务期内短信费用； |
| 4 | 线路部署服务 | 1.网线要求六类双绞线缆（LSZH);各项性能指标达到YD/T 926.2或TIA/EIS-685B标准；  2.一条互联网宽带 ，下行速率≥1Gbps 上行速率不小于50Mbps；  3.一条互联网宽带 ，下行速率≥1000Mbps 上行速率不小于50Mbps；  4.一条互联网线路对接市场监管局，包含三个AI摄像头；  5.一条点对点专线，连接医院（老院区）到医养中心，下行速率≥30Mbps 上行速率≥30Mbps； | 1.网线等辅材及安装调试、线路部署等均由投标人自行提供； |

## 二、性能技术参数需求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** |
| 1 | 无线控制管理 | 1、支持WAN口≥2\*10GE，Combo口≥2\*GE，LAN口≥8\*GE，USB3.0≥1个。  2、内置无线控制器功能，支持管理AP，最大支持管理256个AP。  3、支持IPSec VPN，吞吐可达900Mbps，支持隧道数≥100。  4、支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式，支持链路状态检测功能，支持ICMP、DNS、NTP等检测方式，支持静态路由和策略路由。  5、支持MAC地址学习、广播风暴抑制、流量镜像功能。  6、支持精细化流控，支持每IP限制流量、支持基于用户组限制流量、支持绿色通道功能。  7、支持MAC地址过滤功能，支持MAC地址黑白名单。  8、支持基于源目的地址、端口定义防火墙过滤策略、URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配、支持HTTP下载文件过滤功能、支持ARP扫描、ARP检测、ARP防护等功能、支持互联网常见应用识别和控制、支持IP地址流量统计和排名、支持异常主机流量防护功能。 |
| 2 | Wi-Fi6接入服务点 | 1、支持802.11ax协议标准，整机双频五流，整机最大接入速率2.975Gbps。  2、固定接口≥1个100/1000/2500Mbps自协商以太网口上行口（PoE受电）。  3、无线终端最大接入数≥256。  4、支持无线VLAN绑定。  5、支持无线漫游灵敏度调优、弱信号终端优化、智能优化。  6、支持基于AP侧的无线终端限速。  7、支持一键认证、短信认证、账号认证、访客认证、微信公众号认证、哑终端认证、会员认证、钉钉认证、认证逃生、自定义认证服务器地址。  8、手机APP统一管理与运维，可以查看AP在线情况、AP关键指标、AP信道使用情况。  9、支持基于SSID的无线用户隔离。 |
| 3 | 室外高功率无线接入服务点 | 1、支持802.11ax协议标准，整机双频四流，整机最大接入速率2.975Gbps。  2、固定接口≥1个10/100/1000Mbps自协商以太网口上行口（PoE受电）。  3、无线终端最大接入数≥256人。  4、支持无线VLAN绑定。  5、支持无线漫游灵敏度调优、弱信号终端优化、智能优化。  6、支持基于AP侧的无线终端限速。  7、支持一键认证、短信认证、账号认证、访客认证、微信公众号认证、哑终端认证、会员认证、钉钉认证、企业微信认证、认证逃生。 |
| 4 | PoE交换网络接入服务 | 1、交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.8Mpps。  2、端口类型≥24个10/100/1000 Base-T 端口，≥2个1G SFP端口。  3、POE供电240W；支持POE+，单端口最大功率输出功率35W。  4、支持端口防雷：6KV。  5、支持黑洞MAC地址的配置，过滤掉非法用户，保障网络安全。  6、支持广播风暴抑制，未知单播抑制，多播风暴抑制。  7、支持基于端口的VLAN。  8、支持去命令行WEB管理，支持端口镜像，支持端口自环检测，支持端口隔离。 |
| 5 | 汇聚网络接入服务 | 1、交换容量≥337Gbps，包转发率≥108Mpps。  2、端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口，≥2个1000Base-X SFP光口，≥2个1000Base-X SFP+光口。  3、支持端口防雷≥6KV。  4、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最深≥16K，手工配置静态MAC≥1000项。  5、支持组播VLAN ，可实现同一组数据在不同用户VLAN间的复制和转发。  6、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴。  7、支持IEEE 802.3ad，支持动态链路聚合LACP。 |

## 三、项目验收：

项目实施完毕，由采购人组织进行验收，并出具验收报告。

## 四、保密规定

成交供应商需严格按照《网络安全法》、《数据安全法》使用客户信息，未经采购人许可，不得直接或间接地透露客户信息。对客户信息保密，并采取所有必要的预防措施，防止未经授权使用及透露，如果出现信息泄露事件，按照相关法律进行追责处理。

# 第五章 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、评选程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以签到的顺序确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | | **检查内容** |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（提供复印件）等；  2.供应商法定代表人及授权代表的身份证明和法定代表人授权委托书。  3.提供法定代表人及授权代表2024年7月-2024年9月任意一月的社保证明复印件并加盖单位公章（注：授权代表必须为本单位在职人员；法定代表人退休或未缴纳社保，须提供情况说明或相关证明材料，法定代表人缴纳社保在其他公司，需提供其他单位社保证明）。  4.法定代表人本人参与磋商，无需提供授权委托书以及授权代表社保。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（格式见附件） |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| （7）本项目的特定资格要求 | 无 |

2.符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字、盖章齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
| 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对磋商文件“第三章、项目商务要求”以及“第四章、项目技术服务要求”内容作出响应。 |
| 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（七）磋商小组采用综合评分法进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为报价部分、技术部分、商务部分，分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（八）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查及符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分的优劣顺序排列推荐，技术部分相同的，按商务部分的优劣排列推荐。

## 二、评选标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及权值** | **分值** | **评分标准** |
| 1 | 报价部分（30%） | 报价  （30分） | 报价评分以满足磋商文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  报价得分=(评标基准价／报价)×100×权重（按四舍五入法保留小数点后两位），最高得分30分。 |
| 2 | 技术  部分(40%） | 技术需求  响应情况  （28分） | 1.起评分：有效供应商的起评分为28分。  2.扣分条款：  2.1逐一响应文件第四章中一、服务需求，不满足磋商文件服务需求的，负偏离一条扣除28分。  2.2逐一响应文件第四章中二、性能技术参数需求，不满足磋商文件的，每负偏离一条，从起评分中扣除4分，扣完为止。  （为保证本次项目的建设质量、设备品质，在项目采购结果公示期间，采购人有权要求拟成交供应商提供所投产品搭建现场环节进行功能验证、性能测试并提供测试报告（测试报告需提供原件）。如不能满足服务需求，或者有虚假响应的，采购人有权终止一切手续，如剩下符合磋商文件供应商三家及其以上，顺延为综合评分第二名中选。） |
| 技术方案  （12分） | 供应商对整个项目的实施进行明确的定义及分解，并提出详尽的技术方案，内容应包括但不限于实施策略、责任矩阵、项目实施流程、实施管理制度、项目管理、实施进度计划及保障等。  1.方案内容完善、合理可行的得 9—12分；  2.方案内容完整性或合理可行性有欠缺的得 5—8分；  3.其他得 1—4分；  4.不提供不得分。  合理性：方案提出的方法和标准应该是符合本项目特点的；  可行性：方案提出的目标在所要求的时间范围是能完成的。  完整性：内容覆盖全面，对磋商文件中的各项要求有详细描述。 |
| 3 | 商务部分（30%） | 服务期延长优惠（30分） | 投标人在设备原厂商质保基础上，每延长一年得10分，最多30分，不提供得0分。 |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）未通过资格性检查及符合性检查的响应文件；

（二）响应文件竞标报价超出规定的最高限价的；

（三）响应文件出现多个竞标方案或竞标报价的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（六）竞标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（七）供应商的服务期（或为：交货时间）、质量保证期及投标有效期不满足竞采文件要求的；

（八）响应文件未按照磋商文件格式中所规定签字、盖章的；

（九）供应商响应文件内容含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件；

（十）评审委员会认定的其他无效投标的情况。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 第六章 参选文件格式

重庆两江新区人民医院

医养中心改建无线网络项目参选文件

参选人： （盖单位公章）

法定代表人/负责人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

一、 参选函

**参选函**

致：重庆两江新区人民医院

根据【项目名称】的要求【参选人名称】提交参选文件一份包含以下内容：

1. 参选报价表
2. 商务技术服务参选文件

据此，参选人同意如下内容：

1．所附参选价格表中规定的应提交和交付的服务参选总价为【详见参选报价表】

2．参选人将按文件的规定履行合同责任和义务。

3．参选人已详细解读全部文件，包括文件澄清（若有）。

4．遵从本参选有效期为【90】天。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其参选有关的一切数据或资料。

6．我方承诺：我方不得将本次或合同的有关资料向第三方透露。

参选人：（盖章）

参选人法定代表人或委托代理人：（签字）

日期： 年 月 日

二、 参选报价表

1、参选报价表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **投标报价**  **（人民币 元）** | **服务期** |
| 重庆两江新区人民医院医养中心改建无线网络项目 | 1项 | 小写： RMB  大写： |  |

说明：

1. 以上内容为实质性响应内容，参选人漏写或错写，将导致参选无效。
2. 投标报价的小数点后保留两位有效数。

参选人：（盖章）

参选人法定代表人或委托代理人：（签字）

日期： 年 月 日

1. 明细报价表

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌、型号** | **制造商** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |
| 总计 | |  | | | | |

三、 资格审查文件

四、法定代表人/负责人身份证明

参选人名称：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系【参选人名称】的法定代表人/负责人。

特此证明

法定代表人/负责人身份证**背面**复印件

贴于此处

法定代表人/负责人身份证**正面**复印件

贴于此处

参选人：（盖章）

参选人法定代表人/负责人或委托代理人：（签字）

日期： 年 月 日

五、法定代表人/负责人授权书

**法定代表人授权委托书**

**【采购人名称】：**

【参选人名称】法定代表人/负责人【法定代表人/负责人姓名】授权我单位【授权代理人姓名】为我单位本项目的授权代理人，全权处理【项目名称】的一切事宜。该授权代理人做出的所有承诺说明，我单位均予以认可并承担全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

特此授权。

参选授权代理人身份证**正面**复印件

贴于此处

参选授权代理人身份证**背面**复印件

贴于此处

参选人：（盖单位章）

法定代表人/负责人：（签字）

委托代理人：（签字）

日期： 年 月 日

2024年7月-9月法定代表人和授权代表社保证明材料

六、项目技术服务要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| 一、服务需求 | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 二、性能技术参数需求 | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人或授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

1、本表即为对本项目“第四章项目技术服务要求”所列要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写（包含第四章中一、服务需求二、性能技术参数需求），“响应情况”栏需逐条填写具体内容，并在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”，如“响应情况”栏未填写具体内容或与“技术要求”要求的内容不完全一致，则该供应商属于不通过符合性审查。如“响应情况”栏具体内容和“技术要求”栏具体内容一致但“差异说明”栏未填写则视为无差异。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

技术评审需提供的材料（格式自拟）

七、商务条款应答

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人或授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

1、本表即为对本项目“第三章项目商务要求”所列要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，“响应情况”栏需逐条填写具体内容，并在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”，如“响应情况”栏未填写具体内容或与“商务要求”要求的内容不完全一致，则该供应商属于不通过符合性审查。如“响应情况”栏具体内容和“商务要求”栏具体内容一致但“差异说明”栏未填写则视为无差异。；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

商务响应需提供的材料（格式自定）

八、信誉声明函

**信誉声明函**

项目名称：【 】

致：【采购人名称】

我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，遵守国家法律、法规和规章，具有良好信誉、信守商业道德，经营业绩和履约情况良好；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，并承诺没有存在下列情形之一：

（1）被责令停业或破产状态的；

（2）被暂停或取消参选资格的；

（3）财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；

（4）在最近三年内严重违反合同约定的；

（5）在最近三年内有骗取中选的；

（6）在与人或其他单位合作过程中出现过重大问题且尚未妥善解决的；

（7）参选产品在人或其他单位使用过程中出现过重大质量问题且未妥善解决的；

（8）在最近三年内被行政处罚、被列入经营异常名录、被列入严重违法失信企业名单（黑名单）。

若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

参选人：（盖章）

参选人法定代表人或委托代理人：（签字）

日期： 年 月 日

九、其他资料